ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ZENIUS
1. Με κλειστή την μηχανή, γεμίζουμε το δοχείο νερού της μηχανής μέχρι την μέση με νερό και ρίχνουμε μέσα το υγρό αφαλάτωσης από 2 φακελάκια.
2. Κατεβάζουμε το μοχλό της μηχανής χωρίς να τοποθετήσουμε κάψουλα καφέ μέσα.
3. Κρατάμε πατημένο το μικρό φλιτζάνι και ανάβουμε την μηχανή.
4. Πλέον ανάβει σταθερό κόκκινο το μικρό φλιτζάνι του καφέ το οποίο και πατάμε 1 φορά.
5. Η μηχανή ξεκινά να βγάζει  μια από την μεριά του καφέ και μια από την μεριά του ζεστού νερού.
6. Μόλις αδειάσει το νερό από το δοχείο θα ανάψει κόκκινο το μεγάλο φλιτζάνι του καφέ.
7. Βγάζουμε το δοχείο νερού το ξεπλένουμε πολύ καλά με καθαρό νερό, και το γεμίζουμε μέχρι επάνω με νερό.
8. Το τοποθετούμε πάλι στην μηχανή και πατάμε το μεγάλο φλιτζάνι μια φορά.
9. Η μηχανή ξεκινά το ξέπλυμα από την μεριά του νερού.
10. Μόλις ανάψει πάλι κόκκινο το μεγάλο φλιτζάνι, το ξαναπατάμε και περιμένουμε μέχρι να αδειάσει το δοχείο.
11. Πατάμε μία φορά το ζεστό νερό.
12. Τελειώνοντας φτιάχνουμε ένα καφέ και τον πετάμε, σερβίρουμε από τον δεύτερο. 
Προτείνεται αφαλάτωση κάθε 6 μήνες όταν γίνεται χρήση νερού από το δίκτυο, σε περίπτωση εμφιαλωμένου κάθε 3 μήνες.  


